Приложение 1 к приказу директора школы

№ 703-од от « 23 » декабря 2019

**Сводная таблица оценки профессиональных рисков на рабочих местах в МКОУ Мулымская СОШ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Должность/ профессия | Идентификация опасности, № | Величина риска | Мероприятия по воздействию на риск |
| Директор | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Заместитель директора по УР | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Заместитель директора по ВР | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Заместитель директора по АХР | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма, (Ж1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность обрушения подземных конструкций, (Ч1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность обрушения наземных конструкций, (Ч2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Заведующий столовой | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Главный бухгалтер | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Воспитатель (старший) | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Учитель | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Учитель информатики | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Уборщик служебных помещений | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении, (А7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ, (Ж3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия пыли на глаза, (З1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность повреждения органов дыхания частицами пыли, (З2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия пыли на кожу, (З3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества, (З4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями, (Т1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза растениями, (Т2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность обрушения наземных конструкций, (Ч2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Специалист по кадрам | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Делопроизводитель | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Младший воспитатель | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении, (А7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру, (В1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру, (В2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы, (В3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия пыли на глаза, (З1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность повреждения органов дыхания частицами пыли, (З2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия пыли на кожу, (З3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества, (З4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность укуса, (Р1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность заражения, (Р2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность укуса, (С1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями, (Т1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза растениями, (Т2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность наезда на человека, (Ш1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность обрушения наземных конструкций, (Ч2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Слесарь-сантехник | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации, (А2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность удара, (А3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве), (А6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении, (А7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы), (А9) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений, (А10) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру, (В1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы, (В3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия пониженных температур воздуха,(Г1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия повышенных температур воздуха, (Г2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия скорости движения воздуха, (Г3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях, (Д1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел, (Ж2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с перемещением груза вручную, (К1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес, (К2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с наклонами корпуса, (К3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела, (К5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность укуса, (Р1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность заражения, (Р2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность укуса, (С1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза растениями, (Т2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность наезда на человека, (Ш1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность обрушения подземных конструкций, (Ч1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность обрушения наземных конструкций, (Ч2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты, (Ю1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Машинист по стирке и ремонту одежды | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации, (А2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность удара, (А3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру, (В1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия пыли на кожу, (З3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества, (З4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с наклонами корпуса, (К3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела, (К5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Техник по планированию | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Кладовщик | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации, (А2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность удара, (А3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру, (В4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия пониженных температур воздуха,(Г1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия повышенных температур воздуха, (Г2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия скорости движения воздуха, (Г3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия пыли на глаза, (З1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность повреждения органов дыхания частицами пыли, (З2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия пыли на кожу, (З3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества, (З4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с перемещением груза вручную, (К1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес, (К2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с наклонами корпуса, (К3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность наезда на человека, (Ш1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Повар | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве), (А6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении, (А7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру, (В1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру, (В2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру, (В4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Инструктор по физической культуре | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Музыкальный руководитель | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Учитель-логопед | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Учитель-дефектолог | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Педагог-библиотекарь | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации. (А2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия пыли на глаза, (З1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность повреждения органов дыхания частицами пыли, (З2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Специалист по охране труда | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Бухгалтер | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Бухгалтер | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Оператор ЭВМ | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Электромонтер | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации, (А2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность удара, (А3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру, (В1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру, (В2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру, (В4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия пониженных температур воздуха,(Г1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия повышенных температур воздуха, (Г2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия скорости движения воздуха, (Г3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма, (Ж1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела, (К5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность наезда на человека, (Ш1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность обрушения подземных конструкций, (Ч1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность обрушения наземных конструкций, (Ч2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты, (Ю1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Диспетчер ОУ | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Педагог-организатор ОБЖ | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность укуса, (Р1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность заражения, (Р2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность укуса, (С1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Педагог-организатор | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы, (В3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Социальный педагог | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Воспитатель (старшая группа) | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру, (В4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность укуса, (Р1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность заражения, (Р2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность укуса, (С1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность наезда на человека, (Ш1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Воспитатель (младшая группа) | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру, (В4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность укуса, (Р1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность заражения, (Р2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность укуса, (С1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность наезда на человека, (Ш1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Гардеробщица (старшие класс) | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Гардеробщица (начальные классы) | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Сторож-вахтер | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность обрушения наземных конструкций, (Ч2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Рабочий по КО и РЗ | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации, (А2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность удара, (А3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве), (А6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении, (А7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы), (А9) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений, (А10) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру, (В1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру, (В2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы, (В3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру, (В4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях, (Д1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма, (Ж1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел, (Ж2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ, (Ж3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества, (З4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с перемещением груза вручную, (К1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес, (К2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела, (К5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность укуса, (Р1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность заражения, (Р2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность укуса, (С1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность наезда на человека, (Ш1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность обрушения подземных конструкций, (Ч1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность обрушения наземных конструкций, (Ч2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты, (Ю1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Учитель физкультуры | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации, (А2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность удара, (А3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы, (В3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Дворник | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении, (А7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений, (А10) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы, (В3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру, (В4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия пониженных температур воздуха, (Г1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия повышенных температур воздуха, (Г2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия скорости движения воздуха, (Г3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях, (Д1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма, (Ж1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия пыли на глаза, (З1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность повреждения органов дыхания частицами пыли, (З2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия пыли на кожу, (З3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества, (З4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела, (К5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность укуса, (Р1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность заражения, (Р2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность укуса, (С1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями, (Т1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза растениями, (Т2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность наезда на человека, (Ш1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность обрушения подземных конструкций, (Ч1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность обрушения наземных конструкций, (Ч2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты, (Ю1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Кухонный рабочий | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве), (А6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении, (А7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру, (В2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма, (Ж1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ, (Ж3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества, (З4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела, (К5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне |
|  | опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты, (Ю1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Педагог - психолог | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне, (Н1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Учитель технологии (девочки) | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность удара, (А3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении, (А7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру, (В1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру, (В2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма, (Ж1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ, (Ж3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества, (З4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Учитель технологии (мальчики) | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность удара, (А3) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении, (А7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы), (А9) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений, (А10) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру, (В1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма, (Ж1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Учитель химии/биологии | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру, (В1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру, (В2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма, (Ж1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества, (З4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями, (Т1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза растениями, (Т2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Методист | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Учитель физики | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), (А4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру, (В1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру, (В2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма, (Ж1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты, (Ю1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
| Воспитатель (ГПД) | опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам, (А1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях, (А5) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей), (А8) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте,(Б2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность, связанная с рабочей позой, (К4) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность психических нагрузок, стрессов, (К6) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность перенапряжения зрительного анализатора, (К7) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре, (Ц1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений, (Ц2) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |
|  | опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара, (Э1) | низкий | Риск считается допустимым и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать риск на существующем уровне. |

